Title: Das Dokument umfasst «MM_Seitenzahl» Seiten
Author: Torsten Kiehns
Last saved by: tkiehns
Company: k

Seite  von 
Projekt:	 
LV-Bezeichnung:	JUWÖ Poroton-Werke
OZ	Menge   Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

Seite  von 
Projekt:	 
LV-Bezeichnung:	JUWÖ Poroton-Werke
OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR

Seite  von 
Projekt:	 
LV-Bezeichnung:	JUWÖ Poroton-Werke
OZ	Zusammenstellung	Summe EUR

Leistungsverzeichnis
JUWÖ Poroton-Werke

Projekt: |
Auftraggeber: |
Erstellt von: |

Summe netto:	 EUR
zzgl. 19% MwSt:	 EUR
Summe inkl. MwSt:	 EUR

	(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Verarbeitungstechniken für Planziegel:

VD - System

Mörtelauftrag mit VD-Walze und vollflächig deckelnder
Lagerfuge.

Für alle Außenwand- und Kellerziegel ist das VD-System
zwingend vorgeschrieben. Das Tauchverfahren ist hier
nicht zulässig (außer T 11, in 19 und 24 cm und T 14).

Die Verwendung von Laíbungsziegel ist für den späteren Tür- und Fenstereinbau zu empfehlen (als Endziegel /Endziegel lang im Lieferprogramm bezeichnet).

Ferner bieten wir die Einweisung der Baustelle durch
unsere Anwendungstechniker an.
1	Außenwände
1.1	Außenwände aus ThermoPlan® - Ziegel
1.1.1	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® MZ 60 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1025

Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,06 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,50 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 6
zul. Drucksp. Sigma 0 = 0,68 MN/m²
fk  =  1,80 MN/m²
Feuerwiderstandsklasse  -
Wanddicke  42,5 cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht-und lotrecht
unter Verwendung von Anfangs- und
Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
1.1.2	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan®  MZ 65 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1086
Wärmeleitfähigkeit  R = 0,065 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,55 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse   8
zul. Drucksp. Sigma 0  = 0,84 MN/m²
fk= 2,2 MN/m²
Feuerwiderstandsklasse: Brandwand

a) Wanddicke  36,5 cm
b) Wanddicke  42,5 cm
c) Wanddicke  49  cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter
Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
1.1.3	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan  MZ 70 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1084
Wärmeleitfähigkeit  R = 0,07 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,55 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse   8
zul. Drucksp.: 0,84 MN/m²
fk = 2,2 MN/m²
Feuerwiderstandsklasse: F90A >30cm, Brandwand >36,5cm

a) Wanddicke  30    cm
b) Wanddicke  36,5 cm
c) Wanddicke  42,5 cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter
Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
1.1.4	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan  MZ 70 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1084
Wärmeleitfähigkeit  R = 0,07 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,55 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse   6
zul. Drucksp.: 0,84 MN/m²
fk = 2,2 MN/m²

Wanddicke  24 cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht
herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
1.1.5	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan  MZ 70 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1005
Wärmeleitfähigkeit  R = 0,07 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,50 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse   8
zul. Drucksp.:   0,70 MN/m²
fk = 1,80 MN/m²
Feuerwiderstandsklasse: Brandwand

Wanddicke  49 cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter
Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
1.1.6	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® MZ 8 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-906
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,08 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 8
zul. Drucksp. Sigma 0 = 0,65 MN/m²
fk  =  1,7 MN/m²
Feuerwiderstandsklasse: F 90 A

a) Wanddicke  30    cm
b) Wanddicke  36,5 cm
c) Wanddicke  42,5 cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht-
und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und
Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System
1 m²		
1.1.7	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® S 7 5 von JUWÖ
nach Zulassung  Z-17.1-1140
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,075 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 6
zul. Drucksp. Sigma 0 = 0,60 MN/m²
fk = 1,50 MN/m²
Feuerwiderstandsklasse:  F 90 A

a) Wanddicke 36,5 cm
b) Wanddicke 42,5 cm
c) Wanddicke 49 cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht-und lotrecht
unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln
herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
1.1.8	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® S 8 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1013
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,08 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse  8  (6  für 50cm)
zul. Drucksp. Sigma 0 = 0,9 / (0,7 MN/m² für 50cm)
fk  = 2,3/ 1,8 MN/m²
Feuerwiderstandsklasse: Brandwand

a) Wanddicke  36,5 cm
b) Wanddicke  42,5 cm
c) Wanddicke  50   cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter
Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
1.1.9	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® S 9 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1013 / Z-17.1-946
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,09 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,60 / 0,65 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 8
zul. Drucksp. Sigma 0 = 0,9 MN/m²
fk  =  2,3 MN/m²

Feuerwiderstandsklasse:  
30 cm		F-30 A
36,5/42,5 cm	F-90A
Brandwand  (>36,5 cm mit Zulassung Z-17.1-1013 Werk Zeller)

a) Wanddicke  30    cm
b) Wanddicke  36,5 cm
c) Wanddicke  42,5 cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht-und lotrecht
unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
1.1.10	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan MZ 80-GS von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1202
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,08 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 10
zul. Drucksp. Sigma 0 = 1,3 MN/m²
fk  = 3,5 MN/m²
Feuerwiderstandsklasse: Brandwand

a) Wanddicke  30   cm
b) Wanddicke  36,5 cm
c) Wanddicke  42,5 cm

Doppelte Ziegelstege an der Außen- und Innenseite zum
Schlitzen für  Elektroleitungen, ohne dass die erste
Dämmstoffkammer geöffnet wird.

Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen
im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 48,2
dB (30er Wand) nachgewiesen durch Prüfzeugnis und Rw =
50,8 dB (36,5er Wand) nachgewiesen durch Prüfzeugnis
liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter
Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
1.1.11	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® MZ 90-GMS von
JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1164
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,09 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 12
zul. Drucksp. Sigma 0 = 1,6 MN/m²
fk =  4,5 MN/m²

Feuerwiderstandsklasse: Brandwand

a) Wanddicke  36,5 cm
b) Wanddicke  42,5 cm

Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen
im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 49,6
dB (36,5er Wand) nachgewiesen durch Prüfzeugnis und ca. Rw = 50 dB (42,5er Wand) nachgewiesen durch Prüfzeugnis
liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter
Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter
Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
1.1.12	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® MZ 90-G von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1087
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,09 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 10 (12 auf Anfr.)
zul. Drucksp. Sigma 0 = 1,3 (1,4) MN/m²
fk  =  3,5 (3,9) MN/m²
Feuerwiderstandsklasse: Brandwand

a) Wanddicke  30    cm
b) Wanddicke  36,5 cm
c) Wanddicke  42,5 cm

Doppelte Ziegelstege an der Außen- und Innenseite zum
Schlitzen für  Elektroleitungen, ohne dass die erste
Dämmstoffkammer geöffnet wird.

Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen
im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 48,2
dB nachgewiesen durch Prüfzeugnis (30er Wand) und Rw =
50,8 dB nachgewiesen durch Prüfzeugnis (36,5/42,5er Wand)

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter
Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
1.1.13	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® TS 11 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1189
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,11 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 10
zul. Drucksp. Sigma 0 = 1,4 MN/m²
fk  =  3,7 MN/m²
Feuerwiderstandsklasse: REI-M 90 Brandwand

a) Wanddicke  36,5 cm
b) Wanddicke  42,5 cm

Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen
im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 49,5
dB (36,5er Wand) nachgewiesen durch Prüfzeugnis.

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter
Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
1.1.14	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® TS 12 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1107
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,12 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 10
zul. Drucksp. Sigma 0 = 1,4 MN/m²
fk  = 3,7 MN/m²
Feuerwiderstandsklasse:  ab 36,5 cm Brandwand

a) Wanddicke  30    cm
b) Wanddicke  36,5 cm
c) Wanddicke  42,5 cm

Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen
im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 50
dB nachgewiesen durch Prüfzeugnis (36,5er Wand)

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht-
und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und
Eckziegeln herstellen.
Verarbeitung: VD-System

1 m²		
1.1.15	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® T 14 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-908
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,14 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 10
zul. Drucksp. Sigma 0 = 1,3 MN/m²
fk  = 3,4 MN/m²

Feuerwiderstandsklasse: ab 30 cm F 90 A

a) Wanddicke  24    cm
b) Wanddicke  30    cm
c) Wanddicke  36,5 cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht-und lotrecht unter
Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
1.1.16	Deckenrand-Schalungsziegel (DRE - Schale Mineralwolle)
mit werkseitig aufgeklebter Dämmung (80 mm) aus
biegeweichem Dämmmaterial (Anwendungstyp T, WLG < 035)
liefern und im System der Außenwand auf Deckenhöhe
aufmauern. Dicke der DRE-Schale 140 mm incl. Dämmstoff
Konform zu DIN 4108 Beiblatt 2 bis Mauerwerk in 36,5 cm
mit Lambda 0,08 W/mK
Verarbeitung: Mit Normal- und Dünnbettmörtel
verwendbar.

a) Ziegelhöhe 17,9 cm
b) Ziegelhöhe 19,9 cm
c) Ziegelhöhe 21,9 cm
d) Ziegelhöhe 24,9 cm
1 m		
1.1.17	Deckenrand-Schalung (DRE Neopor)
mit ca. 15 mm Ziegelblende und Dämmstoff aus Neopor
werkseitig aufgeklebt liefern und im System der
Außenwand auf Deckenhöhe aufkleben.
Dicke 120 mm
Konform zu DIN 4108 Beiblatt 2 bis Mauerwerk in 36,5 cm
mit Lambda 0,08 W/mK
Verarbeitung: Mit Baukleber oder Bauschaum verwendbar.

a) Ziegelhöhe 19,9 cm
b) Ziegelhöhe 21,9 cm
c) Ziegelhöhe 24,0 cm
1 m		
1.1.18	Deckenrand-Schalung (DER +)
mit ca. 15 mm Ziegelblende und Dämmstoff aus Neopor,
werkseitig aufgeklebt mit Dämmstoffverbindern und
Edelstahlankern für den Einbau im auflagerlosen
Bereich, wie geschoßhohe Fenster liefern und im System
der Außenwand auf Deckenhöhe auf und in die Schalung
einstellen.
Dicke 120 mm

a) Ziegelhöhe 20 cm
b) Ziegelhöhe 22 cm
c) Ziegelhöhe 24 cm
1 m		
Summe 1.1 | Außenwände aus ThermoPlan® - Ziegel |

1.2	RX-Serie
1.2.1	Ziegel-Außenmauerwerk aus klimaneutralem ThermoPlan® RX
60 von JUWÖ
nach Zulassung Nr. Z-17.1-1067
mit integrierter Graphit beschichteter PoroTec® Dämmung
(HBCD frei) im Dünnbettverfahren mit gedeckelter
Lagerfuge für Mauerwerk ohne Stoßfugenvermörtelung in
allen Geschossen liefern und nach Planunterlagen und
Angabe der Bauleitung gemäß DIN EN 1996 NA flucht und
lotrecht unter Verwendung der verfügbaren
Ergänzungsziegel (Laibungsziegel/End-und Eckziegel)
herstellen.

Wärmeleitfähigkeit Lamda R mit Dünnbettmörtel 900D:
0,060 W/(mK)

Ziegelrohdichteklasse: 0,50 kg/dm³
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit
mit Dünnbettmörtel 900D: fk 1,9 MN/m²

Brandschutz:
F60-AB tragende raumabschließende Wände
F30-AB tragende Wandabschnitte < 1,0m (Pfeiler)

a) Wanddicke 30,0 cm
b) Wanddicke 42,5 cm
c) Wanddicke 50,0 cm
1 m²		
1.2.2	Ziegel-Außenmauerwerk aus klimaneutralem ThermoPlan® RX
65-G von JUWÖ
nach Zulassung Nr. Z-17.1-1067
mit integrierter Graphit beschichteter PoroTec® Dämmung
(HBCD frei) im Dünnbettverfahren mit gedeckelter
Lagerfuge für Mauerwerk ohne Stoßfugenvermörtelung in
allen Geschossen liefern und nach Planunterlagen und
Angabe der Bauleitung gemäß DIN EN 1996 NA flucht und
lotrecht unter Verwendung der verfügbaren
Ergänzungsziegel (Laibungsziegel/End-und Eckziegel)
herstellen.

Wärmeleitfähigkeit Lamda R mit Dünnbettmörtel 900D:
0,065 W/(mK)
Ziegelrohdichteklasse: 0,55 kg/dm³
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit
mit Dünnbettmörtel 900D: fk 2,5 MN/m²

Brandschutz:
F60-AB tragende raumabschließende Wände
F30-AB tragende Wandabschnitte < 1,0m (Pfeiler)

Schallschutz bei Wanddicke
30,0 cm: RX 300/65-G Rw,Bau,ref = 48,0 dB
36,5 cm: RX 365/65-G Rw,Bau,ref = 49,5 dB
42,5 cm: RX 425/65-G Rw,Bau,ref = 48,7 dB

a) Wanddicke 30,0 cm
b) Wanddicke 36,5 cm
c) Wanddicke 42,5 cm
1 m²		
1.2.3	Ziegel-Außenmauerwerk aus klimaneutralem ThermoPlan® RX
80-GT von JUWÖ
nach Zulassung Nr. Z-17.1-1068
mit integrierter Graphit beschichteter PoroTec® Dämmung
(HBCD frei) im Dünnbettverfahren mit gedeckelter
Lagerfuge für Mauerwerk ohne Stoßfugenvermörtelung in
allen Geschossen liefern und nach Planunterlagen und
Angabe der Bauleitung gemäß DIN EN 1996 NA flucht und
lotrecht unter Verwendung der verfügbaren
Ergänzungsziegel (Laibungsziegel/End-und Eckziegel)
herstellen.

Wärmeleitfähigkeit Lamda R mit Dünnbettmörtel 900D:
0,08 W/(mK)
Ziegelrohdichteklasse: 0,70 kg/dm³
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit
mit Dünnbettmörtel 900D: fk 5,0 MN/m²

Brandschutz:
F90-AB tragende raumabschließende Wände
F90-AB tragende Wandabschnitte <1,0m (Pfeiler)

Schallschutz bei Wanddicke
36,5 cm: RX 365/80-GT Rw,Bau,ref = 50,7 dB
42,5 cm: RX 425/80-GT Rw,Bau,ref = 49,6 dB

a) Wanddicke 36,5 cm
b) Wanddicke 42,5 cm
1 m²		
Summe 1.2 | RX-Serie |

1.3	Wärmegedämmte Ringanker, Ringbalken aus U - Schalen und WU-Schalen
1.3.1	Ringanker, Ringbalken liefern und herstellen aus
U-Schalen,
Höhe 24,4 cm,  Länge 24 cm,
kraftschlüssig aufmauern mit Dämmmörtel bzw.
Dünnbettmörtel.
Einlegen einer Wärmedämmschicht (WLG 035) d > 6 cm.
Ausbetonieren mit Beton nach statischen Anforderungen.
Bewehrung in separater Position.

a) Wanddicke  17,5 cm
b) Wanddicke  24    cm
c) Wanddicke  30    cm
d) Wanddicke  36,5 cm
e) Wanddicke  42,5 cm
f)  Wanddicke  49    cm
1 m		
1.3.2	Ringanker, Ringbalken liefern und herstellen aus
bereits wärmegedämmten
WU-Schalen, Höhe 24,4 cm,  Länge 24 cm,
kraftschlüssig aufmauern mit Dämmmörtel bzw.
Dünnbettmörtel.
Ausbetonieren mit Beton nach statischen Anforderungen.
Bewehrung in separater Position.

a) Wanddicke  30    cm
b) Wanddicke  36,5 cm
c) Wanddicke  42,5 cm
d) Wanddicke  49    cm
1 m		
1.3.3	Ringanker, Ringbalken liefern und herstellen aus
bereits wärmegedämmter
Ringanker-Dämmschale RDS, Höhe 25 cm,  Länge 100 cm,
kraftschlüssig aufkleben mit Dünnbettmörtel.
Dämmstoffdicke außenseitig 80 mm, innenseitig 50 mm,
beidseitig verblendet mit einer massiven Ziegelschale
Dicke 10 mm mit profilierter Oberflache. Die beiden
Dämmschalen sind kraftschlüssig verbunden mittels
Distanzbügeln aus hochwertigem Flachstahl (3 Stück pro
Element bzw. pro lfm). Ober- und Unterseite der RDS mit
Doppelnut für verbesserte Haftung auf dem Untergrund.
Lot- und fluchtgerecht auf der Mauerwerkskrone in
frischen Dünnbettmörtel nach den Verarbeitungshinweisen
des Herstellers einbauen. Ausbetonieren mit Beton nach
statischen Anforderungen.
Bewehrung in separater Position.

a) Wanddicke  30    cm
b) Wanddicke  36,5 cm
c) Wanddicke  42,5 cm
d) Wanddicke  49    cm
1 m		
1.3.4	Ecken der Ringanker, Ringbalken liefern und herstellen
aus bereits wärmegedämmter
Ringanker-Dämmschale RDS-Ecke 90°
Höhe 25 cm,  kraftschlüssig aufkleben mit
Dünnbettmörtel.
Dämmstoffdicke außenseitig 80 mm, verblendet mit einer
massiven Ziegelschale Dicke 10 mm mit profilierter
Oberfläche.
Als Ergänzung zum dem Ringanker, wie vor beschrieben.

a) Wanddicke  30    cm
b) Wanddicke  36,5 cm
c) Wanddicke  42,5 cm
d) Wanddicke  49    cm
1 St		
Summe 1.3 | Wärmegedämmte Ringanker, Ringbalken aus U - Schalen und WU-Schalen |

1.4	Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung
1.4.1	Mauersperrbahn am Wandfuß
aus einer Bitumenpappe R 500 besandet als
Feuchtigkeitssperre sowie zur Verbesserung der
Schalllängsdämmung als Streifen in
Breite der Wanddicke liefern und in Mörtel verlegen.

a) Wanddicke  24    cm
b) Wanddicke  30    cm
c) Wanddicke  36,5 cm
d) Wanddicke  42,5 cm
e) Wanddicke  49    cm
1 m		
1.4.2	Mauersperrbahn aus einer Bitumenpappe R 500 besandet
(keine Mauersperrfolie)
liefern und zwischen Mauerwerk und Massivdecke einlegen
nach Planungsunterlagen bzw. Angabe der Bauleitung zur
Vermeidung von Zwängungen durch unterschiedliche
Verformungseigenschaften sowie zur Reduzierung von
Wärme- und Schallbrücken.

a) Wanddicke  24    cm
b) Wanddicke  30    cm
c) Wanddicke  36,5 cm
d) Wanddicke  42,5 cm
e) Wanddicke  49    cm
1 m		
Summe 1.4 | Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung |

1.5	Wärmedämmung Dachanschlussdetail
1.5.1	Einlegen einer biegeweichen Mineralfaserplatte;
>= 8,0 cm WLG 040, zur Reduzierung der
Wärmebrückenwirkung am Wandkopf von Wänden, welche bis
zur Dachhaut hochgeführt werden. Einschl. dem
Mörtelabgleich der Mauerwerkskrone und dem Aufbringen
einer Bitumenpappe R 500 besandet. Zur Vermeidung von
Wärmebrücken.
Einbau nach Planunterlagen bzw. Angaben der Bauleitung.

a) Wanddicke  24    cm
b) Wanddicke  30    cm
c) Wanddicke  36,5 cm
d) Wanddicke  42,5 cm
e) Wanddicke  49    cm
1 m		
Summe 1.5 | Wärmedämmung Dachanschlussdetail |
Summe 1 | Außenwände |

2	Kelleraußenwände
2.1	Kelleraußenwände aus ThermoPlan® - Ziegel
2.1.1	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® TS 12 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1107
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,12 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 10
zul. Drucksp. Sigma 0 = 1,4 MN/m²
fk  =  3,7 MN/m²
Wanddicke >=36,5 cm F 90 A Brandwand, REI-M 90

Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen
im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 50
dB nachgewiesen durch Prüfzeugnis (36,5er Wand)
liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht-
und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und
Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

a) Wanddicke  36,5 cm
b) Wanddicke  42,5 cm
1 m²		
2.1.2	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® T14 Kellerziegel
von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-908
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,14 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 10
zul. Drucksp. Sigma 0 = 1,3 MN/m²
fk  = 3,4 MN/m²
Feuerwiderstandsklasse:  F 90 A

Der T 14 Kellerziegel hat glatte Außenseiten zum
leichteren Aufbringen der Kellerabdichtung. Liefern und
nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN
1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs-
und Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

a) Wanddicke  36,5 cm
1 m²		
Summe 2.1 | Kelleraußenwände aus ThermoPlan® - Ziegel |
Summe 2 | Kelleraußenwände |

3	Innenwände aus Plan-Hochlochziegel HLz
3.1	Innenwände aus ThermoPlan® - Ziegel
3.1.1	Ziegel-Innenmauerwerk aus ThermoPlan TS Quadrat von
JUWÖ
Zulassung Z-17.1- 1037
Rohdichteklasse 0,8 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 12
zul. Drucksp. Sigma 0 = 1,8 MN/m²
fk =  4,7 MN/m²
Feuerwiderstandsdauer: Wanddicke 11,5 F 90 A,
ab 17,5 cm Brandwand REI-M 90

a) Wanddicke  10  cm
b) Wanddicke  11,5 cm
c) Wanddicke  17,5 cm
d) Wanddicke  24  cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht
herstellen.

1 m²		
3.1.2	Ziegel-Innenmauerwerk aus Plan-Schallschutzziegel von
JUWÖ
Zulassung Z-17.1- 913
Rohdichteklasse 1,2 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 16
zul. Drucksp. Sigma 0 = 2,1 MN/m²
fk  = 5,5 MN/m²
Feuerwiderstandsdauer: >=17,5 cm Brandwand REI-M 90
11,5 cm = F 90 A

a) Wanddicke  11,5 cm
b) Wanddicke  17,5 cm
c) Wanddicke  24,0 cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht-
und lotrecht herstellen.

1 m²		
3.1.3	Ziegel-Innenmauerwerk aus Plan-Schallschutzziegel von
JUWÖ
Zulassung Z-17.1- 913
Rohdichteklasse 1,4 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 20
zul. Drucksp. Sigma 0 = 2,4 MN/m²
fk  = 6,3 MN/m²
Feuerwiderstandsdauer: >=17,5 cm Brandwand REI-M 90
11,5 cm = F 90 A

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht
herstellen.

a) Wanddicke  11,5 cm
b) Wanddicke  17,5 cm
c) Wanddicke  24,0 cm
1 m²		
Summe 3.1 | Innenwände aus ThermoPlan® - Ziegel |

3.2	Ziegelfertigteil-Stürze
3.2.1	Stürze zum Überdecken von Öffnungen in Innenwänden
aus Ziegelfertigteil-Stürzen
liefern und herstellen als Zulage zum Hauptmauerwerk.
Höhe der Ziegelstürze: 7,1 cm
Breite der Ziegelstürze: 11,5 cm oder 17,5 cm oder 2 x
11,5 cm für die 24 cm Wand
Länge nach Öffnungsbreite zzgl. 12,5 cm Auflagerlänge
auf jeder Seite
Aufmauern mit Normalmörtel MG II a

a) Wanddicke  11,5 cm
b) Wanddicke  17,5 cm
c) Wanddicke  24    cm
1 m		
3.2.2	Stürze zum Überdecken von Öffnungen in Innenwänden
aus Ziegelfertigteil-Stürzen
liefern und herstellen als Zulage zum Hauptmauerwerk.
Höhe der Ziegelstürze: 11,3 cm
Breite der Ziegelstürze: 11,5 cm oder 17,5 cm oder 2 x
11,5 cm für die 24 cm Wand
Länge nach Öffnungsbreite zzgl. 12,5 cm Auflagerlänge
auf jeder Seite
Aufmauern mit Normalmörtel MG II a

a) Wanddicke  11,5 cm
b) Wanddicke  17,5 cm
c) Wanddicke  24    cm
1 m		
Summe 3.2 | Ziegelfertigteil-Stürze |

3.3	Ringanker, Ringbalken, Aussteifungsstützen aus U - Schalen Innenwände
3.3.1	Ringanker, Ringbalken liefern und herstellen aus
U-Schalen
Höhe 24,4 cm,  Länge 24 cm, kraftschlüssig aufmauern
mit Normalmörtel (Innenwände).
Lichter Betonquerschnitt b/h = 9/18 cm (d=17,5 cm) bzw.
b/h = 11/18 cm (d=24 cm).
Betongüte nach statischen Anforderungen.
Bewehrung in separater Position.

a) Wanddicke  17,5 cm
b) Wanddicke  24    cm
1 m		
Summe 3.3 | Ringanker, Ringbalken, Aussteifungsstützen aus U - Schalen Innenwände |

3.4	Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung
3.4.1	Horizontale Feuchtigkeitssperre am Wandfuß aus einer
Bitumenpappe R 500 besandet als Streifen in Breite der
Wanddicke liefern und in Mörtel verlegen.

a) Wanddicke  11,5 cm
b) Wanddicke  17,5 cm
c) Wanddicke  24    cm
1 m		
3.4.2	Mauersperrbahn aus einer Bitumenpappe R 500 besandet
(keine Mauersperrfolie) liefern und zwischen Mauerwerk
und Massivdecke einlegen nach Planungsunterlagen bzw.
Angabe der Bauleitung zur Vermeidung von Zwängungen
durch unterschiedliche Verformungseigenschaften sowie
zur Reduzierung von Wärme- und Schallbrücken.

a) Wanddicke  11,5 cm
b) Wanddicke  17,5 cm
c) Wanddicke  24    cm
1 m		
3.4.3	Einlegen einer biegeweichen Mineralfaserplatte
>=8,0 cm WLG 040, zur Reduzierung der
Wärmebrückenwirkung am Wandkopf von Wänden, welche bis
zur Dachhaut hochgeführt werden auf die 500er Dachpappe
bzw. auf einen Mörtelabgleich, zur Vermeidung von
Spannungsrissen und Wärmebrücken nach
Planungsunterlagen bzw. Angaben der Bauleitung.

a) Wanddicke  11,5 cm
b) Wanddicke  17,5 cm
c) Wanddicke  24    cm
1 m		
Summe 3.4 | Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung |
Summe 3 | Innenwände aus Plan-Hochlochziegel HLz |

4	Schallschutzwände
4.1	Einschalige Schallschutzwände aus Planfüllziegel von JUWÖ
4.1.1	Mauerwerk der Schallschutzwände (Wohnungstrennwände,
Treppenraumwände) 24 cm und 30 cm
liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung aus Planfüllziegel
Zulassung Z-17.1- 911 (17,5 u. 24 cm) Z-17.1-688 (30
cm) herstellen.

Steinfestigkeitsklasse 12 (17,5 u. 24 cm)
zul. Drucksp. Sigma 0 = 2,2 MN/m²,
fk  =  5,8 MN/m²
Brandwand F 90 A + M

Steinfestigkeitsklasse 8 (30 cm)
zul. Drucksp. Sigma 0 = 1,4 MN/m²,
fk  = 3,7 MN/m²
Brandwand F 90 A + M

Geschosshoch mit dem zum System gehörigen
Dünnbettmörtel aufmauern und verfüllen mit Beton nach
DIN EN 206,
Festigkeitsklasse >= C12/15, Körnung 0-16 mm, mit
Betonverflüssiger.

a) Wanddicke  17,5 cm
b) Wanddicke    24 cm
c) Wanddicke    30 cm
1 m²		
Summe 4.1 | Einschalige Schallschutzwände aus Planfüllziegel von JUWÖ |

4.2	Zweischalige Schallschutzwände aus Planfüllziegel  2 x 17,5 cm von JUWÖ
4.2.1	Mauerwerk der zweischaligen Haustrennwände (2 x 17,5
cm) liefern und herstellen nach Planunterlagen und
Angabe der Bauleitung aus Planfüllziegel
Zulassung Z-17.1-911

Steinfestigkeitsklasse 12
zul. Drucksp. Sigma 0 = 2,2 MN/m²
fk  = 5,8 MN/m²
Brandwand F90 A + M
Geschosshoch mit dem zum System gehörigen
Dünnbettmörtel aufmauern und verfüllen mit Beton nach
DIN EN 206, Festigkeitsklasse >= C 12 / 15, Körnung
0-16 mm, mit Betonverflüssiger.
Erforderliche Füllbetonmenge für d = 17,5 cm ca. 85
ltr. /m²

Die Trennfuge muss >= 3 cm sein und ist vollflächig und
dicht gestoßen mit Mineralfaser-Trennfugenplatten nach
DIN EN 13162,
Anwendungsbereich WTH-sh nach DIN 4108-10 auszubilden.

a) Wanddicke  2 x 17,5 cm
(Preiskalkulation für die gesamte Wandkonstruktion)
1 m²		
Summe 4.2 | Zweischalige Schallschutzwände aus Planfüllziegel  2 x 17,5 cm von JUWÖ |

4.3	Zweischalige Schallschutzwände aus Plan HLZ  1,4   2 x 17,5 cm von JUWÖ
4.3.1	Mauerwerk der zweischaligen Schallschutzwände
(Wohnungstrennwände, Haustrennwände) liefern und
zweischalig herstellen nach Planunterlagen und Angabe
der Bauleitung aus Plan-HLZ 20 - 1,4 kg/dm³ nach Zul.
Z-17.1- 913 mit Stoßfugenverzahnung.

Die Wandtrennfuge muss > 3 cm sein und ist vollflächig
und dicht gestoßen mit Mineralfaser-Trennfugenplatten
nach DIN EN 13162,
Anwendungsbereich WTH-sh nach DIN 4108-10 auszubilden

a) Wanddicke  2 x 17,5cm
(Preiskalkulation für die gesamte Wandkonstruktion)
1 m²		
Summe 4.3 | Zweischalige Schallschutzwände aus Plan HLZ  1,4   2 x 17,5 cm von JUWÖ |
Summe 4 | Schallschutzwände |

5	Brandwände REI-M  90
5.1	Brandwände aus Planziegel von JUWÖ beidseitig verputzt beidseitig verputzt
5.1.3	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan  MZ 70 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1084
Wärmeleitfähigkeit  R = 0,07 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,55 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse   8
zul. Drucksp.: 0,84 MN/m²
fk = 2,2 MN/m²

Feuerwiderstandsklasse: F90A >30cm, Brandwand >36,5cm

a) Wanddicke  36,5 cm
b) Wanddicke  42,5 cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter
Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
5.1.1	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® S 8 von JUWÖ
nach Zulassung  Z-17.1-1013, 42,5 cm 
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,08 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse      8
zul. Drucksp. Sigma 0 = 0,9 MN/m²
fk  = 2,3 MN/m²

Brandwand  REI-M 90

a) Wanddicke  42,5 cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter
Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.
Verarbeitung: VD-System

1 m²		
5.1.9	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® S 9 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1013 / Z-17.1-946
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,09 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,60 / 0,65 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 8
zul. Drucksp. Sigma 0 = 0,9 MN/m²
fk  =  2,3 MN/m²

Feuerwiderstandsklasse:  

Brandwand  (36,5 cm mit Zulassung Z-17.1-1013 Werk Zeller)

a) Wanddicke  36,5 cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht-und lotrecht
unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
5.1.2	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan®  MZ 90-G von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1087 , 30 cm, 36,5 cm und 42,5 cm
Wärmeleitfähigkeit  R = 0,09 W/(m*K
Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 10
zul. Drucksp.  Sigma0 = 1,3 MN/m²
fk  = 3,5 MN/m²

Brandwand  REI-M 90

a) Wanddicke  30,0:
b) Wanddicke  36,5 cm
c) Wanddicke  42,5 cm

Doppelte Ziegelstege an der Außen- und Innenseite zum
Schlitzen für  Elektroleitungen, ohne dass die erste
Dämmstoffkammer geöffnet wird.

Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen
im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 48,3
dB nachgewiesen durch Prüfzeugnis (30er Wand) und Rw =
50 dB nachgewiesen durch Prüfzeugnis (36,5er Wand)

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht als
Brandwand unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln
herstellen.
Verarbeitung: VD-System

1 m²		
5.1.11	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® MZ 90-GMS von
JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1164
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,09 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 12
zul. Drucksp. Sigma 0 = 1,6 MN/m²
fk =  4,5 MN/m²

Feuerwiderstandsklasse: Brandwand

a) Wanddicke  36,5 cm
b) Wanddicke  42,5 cm

Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen
im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 49,6
dB (36,5er Wand) nachgewiesen durch Prüfzeugnis und ca. Rw = 50 dB (42,5er Wand) nachgewiesen durch Prüfzeugnis
liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter
Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter
Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
5.1.3	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® TS 11 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1189
36,5 cm und 42,5 cm
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,11 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse    10
zul. Drucksp. Sigma 0 = 1,4 MN/m²
fk = 3,7 MN/m²
Feuerwiderstandsklasse: Brandwand

a) Wanddicke  36,5 cm
b) Wanddicke  42,5 cm

Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen
im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 49,5
dB (36,5er Wand) nachgewiesen durch Prüfzeugnis

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht als
Brandwand unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln
herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
5.1.4	Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan® TS 12 von JUWÖ
nach Zulassung Z-17.1-1107
36,5 cm und 42,5 cm
Wärmeleitfähigkeit Lamda R = 0,12 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 10
zul. Drucksp. Sigma 0 = 1,4 MN/m²
fk  = 3,7 MN/m²
Feuerwiderstandsklasse:  ab 36,5 cm Brandwand

a) Wanddicke  36,5 cm
b) Wanddicke  42,5 cm

Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen
im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 50
dB nachgewiesen durch Prüfzeugnis (36,5er Wand)

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht-
und lotrecht als Brandwand unter Verwendung von Anfangs
und Eckziegeln herstellen.

Verarbeitung: VD-System

1 m²		
Summe 5.1 | Brandwände aus Planziegel von JUWÖ beidseitig verputzt beidseitig verputzt |

5.2	Brandwände aus Planfüllziegel von JUWÖ beidseitig verputzt
5.2.1	Mauerwerk der Brandwände aus Planfüllziegel
nach Zulassung Z-17.1-911 liefern und nach
Planungsunterlagen bzw. Angabe der
Bauleitung als Brandwand flucht- und lotrecht gemäß DIN
1053 herstellen. Geschosshoch mit dem zum System
gehörigen Dünnbettmörtel aufmauern und verfüllen
mit Beton nach DIN EN 206,
Festigkeitsklasse >= C12/15, Körnung 0-16 mm
mit Betonverflüssiger.

a) Wanddicke  17,5 cm
b) Wanddicke    24 cm
1 m²		
Summe 5.2 | Brandwände aus Planfüllziegel von JUWÖ beidseitig verputzt |

5.3	Brandwände aus ThermoPlan TS Quadrat von JUWÖ beidseitig verputzt
5.3.1	Ziegel-Innenmauerwerk aus ThermoPlan® TS Quadrat von
JUWÖ
Zulassung Z-17.1- 1037
Rohdichteklasse 0,8 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 12
zul. Drucksp. Sigma 0 = 1,8 MN/m²
fk  = 4,7 MN/m²

a) Wanddicke  17,5 cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung als Brandwand gemäß DIN 1053
flucht- und lotrecht herstellen.

1 m²		
Summe 5.3 | Brandwände aus ThermoPlan TS Quadrat von JUWÖ beidseitig verputzt |

5.4	Brandwände aus Planschallschutzziegel 1,2 von JUWÖ beidseitig verputzt
5.4.1	Mauerwerk der Brandwände aus Planziegel von
JUWÖ
Zulassung Z-17.1- 913
Rohdichteklasse 1,2 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 12
zul. Drucksp. Sigma 0 = 2,1 MN/m²
fk  = 5,5 MN/m²

liefern und nach Planungsunterlagen bzw. Angabe der
Bauleitung flucht- und lotrecht als Brandwand gemäß DIN
1053 herstellen.

a) Wanddicke  17,5 cm
b) Wanddicke    24 cm
1 m²		
Summe 5.4 | Brandwände aus Planschallschutzziegel 1,2 von JUWÖ beidseitig verputzt |

5.5	Brandwände aus Planschallschutzziegel 1,4 von JUWÖ beidseitig verputzt
5.5.1	Mauerwerk der Brandwände aus Planziegel von
JUWÖ
Zulassung Z-17.1- 913
Rohdichteklasse 1,4 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 20
zul. Drucksp. Sigma 0 = 2,4 MN/m²
fk  = 6,3 MN/m²

liefern und nach Planungsunterlagen bzw. Angabe der
Bauleitung flucht- und lotrecht als Brandwand gemäß DIN
1053 herstellen.

a) Wanddicke  17,5 cm
b) Wanddicke    24 cm
1 m²		
Summe 5.5 | Brandwände aus Planschallschutzziegel 1,4 von JUWÖ beidseitig verputzt |
Summe 5 | Brandwände REI-M  90 |

6	Sockel- und Kimmziegel

6.1	Plan Sockelziegel
6.1.1	PlanSockelziegel  von JUWÖ
Zulassung Z-17.1- 913
Rohdichteklasse 0,8 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 12
In Kombination mit darüberliegenden Mauerwerk maximal 
fk =  4,7 MN/m²

Feuerwiderstandsdauer:   REI-M 90

a) Wanddicke  24  cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht
herstellen.

1 m		
Summe 6.1 | Plan Sockelziegel |

6.2	Plan-Hochlochziegel RX-Kimmziegel
6.2.1	wärmegedämmter Plan-Hochlochziegel RX-Kimmziegel von JUWÖ
Zulassung Z-17.1- 993/913*
Rohdichteklasse 0,8 kg/dm³
Steinfestigkeitsklasse 12
fk =  4,7 MN/m²*
fK = 5,0 MN/m²

Feuerwiderstandsdauer:   F90 AB

a) Wanddicke 11,5  cm (Zulassung Z-17.1-913)*
b) Wanddicke 17,5 cm
c) Wanddicke  24 cm

liefern und nach Planunterlagen und Angabe der
Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht
herstellen.
1 m		
Summe 6.2 | Plan-Hochlochziegel RX-Kimmziegel |
Summe 6 | Sockel- und Kimmziegel |

1.1 | Außenwände aus ThermoPlan® - Ziegel |
1.2 | RX-Serie |
1.3 | Wärmegedämmte Ringanker, Ringbalken aus U - Schalen und WU-Schalen |
1.4 | Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung |
1.5 | Wärmedämmung Dachanschlussdetail |
Summe 1 | Außenwände |

2.1 | Kelleraußenwände aus ThermoPlan® - Ziegel |
Summe 2 | Kelleraußenwände |

3.1 | Innenwände aus ThermoPlan® - Ziegel |
3.2 | Ziegelfertigteil-Stürze |
3.3 | Ringanker, Ringbalken, Aussteifungsstützen aus U - Schalen Innenwände |
3.4 | Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung |
Summe 3 | Innenwände aus Plan-Hochlochziegel HLz |

4.1 | Einschalige Schallschutzwände aus Planfüllziegel von JUWÖ |
4.2 | Zweischalige Schallschutzwände aus Planfüllziegel  2 x 17,5 cm von JUWÖ |
4.3 | Zweischalige Schallschutzwände aus Plan HLZ  1,4   2 x 17,5 cm von JUWÖ |
Summe 4 | Schallschutzwände |

5.1 | Brandwände aus Planziegel von JUWÖ beidseitig verputzt beidseitig verputzt |
5.2 | Brandwände aus Planfüllziegel von JUWÖ beidseitig verputzt |
5.3 | Brandwände aus ThermoPlan TS Quadrat von JUWÖ beidseitig verputzt |
5.4 | Brandwände aus Planschallschutzziegel 1,2 von JUWÖ beidseitig verputzt |
5.5 | Brandwände aus Planschallschutzziegel 1,4 von JUWÖ beidseitig verputzt |
Summe 5 | Brandwände REI-M  90 |

6.1 | Plan Sockelziegel |
6.2 | Plan-Hochlochziegel RX-Kimmziegel |
Summe 6 | Sockel- und Kimmziegel |

1 | Außenwände |
2 | Kelleraußenwände |
3 | Innenwände aus Plan-Hochlochziegel HLz |
4 | Schallschutzwände |
5 | Brandwände REI-M  90 |
6 | Sockel- und Kimmziegel |

| Summe Zusammenstellung: |
| Summe netto: |
| zzgl. 19% MwSt: |
| Summe inkl. MwSt: |

Das Dokument umfasst  Seiten	LV-Datum: 30.03.2021